3.2.5 Simulace přenosu s kvadraturní modulací

Jedná se o simulaci QAM modulace s proměnným počtem stavů, který je možno zvolit pomocí webového formuláře od 2 do 256. (Položka „Počet stavů modulace“). Další parametr, který je zde možno volit je odstup signál/šum (SNR), který udává v dB poměr mezi užitečným signálem a šumem. Hodnota tohoto parametru musí vyšší nebo rovna 0. U QAM modulace si můžeme povšimnout mřížkovitého rozmístění jednotlivých stavů v QI diagramu.

Vstup pro modulátor je generován v Bernouliho binárním generátoru. Signál z tohoto generátoru je rámcově orientovaný a počet bitů v rámci je řízen počtem stavů modulace.

Vztah mezi těmito veličinami je n = log2 k, kde n je počet bitů v rámci a k předtavuje počet stavů modulace.

Další blok už je QAM modulátor, který upraví signál pro přenos kanálem s aditivním bílým šumem. Odstup signálu od šumu v tomto kanálu je volitelný. Po přenosu kanálem je signál demodulován a společně s vysílaným signálem přiveden do bloku, který počítá rozdíly (chyby) mezi vysílaným a přijímaným signálem. Modulovaný signál před vstupem do zarušeného kanálu a po výstupu z něj je zobrazován pomocí dvou zobrazovacích jednotek (Scatter Plot), které umožňují zobrazit soufázovou a kvadraturní složku signálu. Ve výstupu simulace jsou oba diagramy zobrazeny. Systém zároveň počítá podle výše uvedeného vzorce počet bitů v rámci a chybovost při přenosu.

Obr. 2.9 – Schéma simulace přenosu s kvadraturní modulací

Simulace je dostupná pouze v on-line verzi.