Obr. 3.3 – Linkový kód MCMI

3.1.2 Dvoustavové polární kódy

Další skupinu kódů bychom mohli označit symbolicky 1B2B, protože se jedná o dvoustavové polární kódy NRZ, kódující původní symbol dvojicí symbolů tak, že dochází ke změně mezi +A a -A v polovině charakteristického intervalu T/2. Z této skutečnosti vyplývá dvojnásobná modulační rychlost oproti přenosové. Používá se několik variant označovaných CMI, MCMI a Manchester.

První z této skupiny je kód CMI (Coded Mark Inversion). Vznikne překódováním z kódu AMI tak, že nulu kódujeme jako dvojici po sobě následujících stavů -A a +A se změnou v polovině původního charakteristického intervalu, takže platí:
0 ... změna z –A na +A v T/2 (vzestupná hrana)
1 ... střídavě -A nebo +A trvající celý interval T

Kód CMI byl standardizován pro rozhraní PDH 4. řádu E4. Používá se i pro optická rozhraní, ovšem v unipolární variantě, kde jeden ze stavů představuje nulový, druhý maximální optický tok.

Kód Manchester je používaný v sítích LAN na rozhraní s rychlostí 10 Mbit/s Ethernet 10BASE-T:
0 ... změna na +A v T/2 (vzestupná hrana)
1 ... změna na -A v T/2 (sestupná hrana)
případně se používá diferenční varianta (kódování změny mezi 0 a 1).