Obr. 3.4 – Linkový kód 2B1Q

3.1.3 Víceúrovňové kódy

Při požadavku na užší kmitočtové pásmo je snaha snížit modulační rychlost použitím více stavů. Velice rozšířený je čtyřstavový kód 2B1Q. Dva bity (dibit) jsou vyjádřeny podle tab. 3.1 jednou ze čtyř napěťových úrovní (quat). Standardizován je pro rozhraní U základní přípojky ISDN a přípojky HDSL. Díky počtu stavů m = 4 je modulační rychlost poloviční oproti přenosové.

Tab. 3.1 Kód 2B1Q

binárně | 10 | 11 | 01 | 00
úroveň | +3 V | +1 V | -1 V | -3 V

Pokud je potřeba dále snížit požadavky na šířku kmitočtového pásma, je třeba zvýšit počet stavů. Vícestavové metody pro přenos v základním pásmu se označují jako pulsně-amplitudová modulace PAM. Používá se osmistavová 8-PAM a šestnáctistavová 16-PAM standardizovaná např. pro přípojky SHDSL. Pulsně amplitudová modulace je použitá i u telefonních modemů dle doporučení ITU-T V.90 s přenosovou rychlostí 56 kbit/s pro směr k účastníkovi.