3.2.6 CAP modulace

Obdobou kvadraturní amplitudové modulace je fázově amplitudová modulace bez nosné CAP, která je vhodná pro plně digitální implementaci pomocí signálových procesorů. Modulace CAP používá stejné dvourozměrné přenosové schéma jako QAM a má stejný typ spektrálního tvarování. Schéma realizace CAP je na obr. 3.11. Modulace je zde prováděna pomocí dvojice Hilbertových filtrů (soufázový I a kvadraturní Q). Amplitudová odezva těchto filtrů je totožná, ale fázová odezva je mezi nimi o 90° posunuta.

Obr. 3.11 – Blokové schéma CAP modulace