3.2.1 Přenos v přeloženém pásmu – další modulace

Amplitudové klíčování se kombinuje s vícestavovým kódováním a bývá prakticky označováno též jako pulsně-amplitudová modulace PAM. Frekvenční klíčování se používá při nižších nárocích na efektivitu přenosu. Nejvíce rozšířené je fázové klíčování PSK a zejména kombinace amplitudového a fázového klíčování, označované zkratkou QASK (kvadraturní amplitudové klíčování), nebo častěji ve shodě s odpovídající analogovou modulační metodou QAM (kvadraturní amplitudová modulace) či jako amplitudově-fázové klíčování bez nosné CAP (Carrierless Amplitude and Phase).

Modulační metody můžeme rozdělit do dvou oblastí podle počtu využitých nosných frekvencí:

Modulace s jednou nosnou označovaná zkratkou SCM (Single Carrier Modulation), což jsou modulace PSK, QAM, CAP apod. Modulace s více nosnými označovaná zkratkou MCM (Multi-Carrier Modulation). V současné době se vyskytuje tento princip pod různými názvy v různých provedeních s ohledem na použité přenosové prostředí. Je to především modulace DMT (Discrete Multi-Tone), se kterou se setkáme u přípojek ADSL a VDSL, dále OQAM (Orthogonally multiplexed Quadrature Amplitude Modulation), OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) používaná např. v digitálním televizním vysílání formátu DVB (Digital Video Broadcast).

Některé prakticky používané varianty uvedených modulačních metod ukazuje tab. 3.2 a také ukazuje přibližné šířky pásma, které jsou potřebné pro digitální tok s přenosovou rychlostí 2 Mbit/s.

Tab. 3.2 Používané modulační metody

označení | název | typická šířka pásma pro digitální tok 2 Mbit/s
BPSK | dvojkové klíčování fáze | 2,8 MHz
QPSK | kvadraturní klíčování fáze | 1,4 MHz
DQPSK | rozdílová QPSK | 1,4 MHz
8-PSK | osmistavové klíčování fáze | 0,8 MHz
4-QAM | kvadraturní amplitudová modulace, 4 stavy | 1,4 MHz
16-QAM | kvadraturní amplitudová modulace, 16 stavů | 0,6 MHz
64-QAM | kvadraturní amplitudová modulace, 64 stavů | 0,4 MHz