Obr. 4.10 – Princip potlačení ozvěn

4.4 Vidlice a potlačení ozvěn (2/2)

Pro účinnou separaci přenosových směrů zejména u širokopásmových signálů je třeba vidlici doplnit obvodem automatického potlačování ozvěn EC. Princip potlačení ozvěn ukazuje obr. 4.10. Z vysílaného signálu x(n) se vytváří kompenzační signál y(n), který je zaveden do odčítacího bodu. Odečítání se obvykle řeší v digitální podobě až po A/D převodu vstupního signálu, aby se využilo digitální realizace filtru. Cílem je vytvořit kompenzační signál y(n) shodného průběhu, jako je odezva na vysílaný signál x(n) vnikající průchodem přes vidlici mezi svorkami 2 a 4 zahrnující i odrazy od impedančních nehomogenit vedení. V takovém případě by byl chybový signál e(n) nulový. Kompenzační signál se vytváří pomocí adaptivního digitálního filtru, který své koeficienty nastavuje při inicializaci na základě vysílání testovacího signálu a může je i dostavovat při přenosu pomocí vhodného algoritmu.

> Koeficienty filtru jsou nastavovány pomocí bloku řízení, což odpovídá struktuře adaptivního korektoru z obr. 4.7 s tím rozdílem, že y(t) není výstupním signálem, ale jako výstup je zde přímo chybový signál e(t). Shodné jsou i principy a algoritmy pro výpočet a optimalizaci koeficientů filtru ck (viz obr. 4.3).