Obr. 3.6 – Znázornění stavů QPSK modulace

3.2.2 Fázové klíčování

Dvojkové klíčování mívá vyjádřeny dva stavy nosnou s fází 0 a p. Čtyřstavové klíčování fáze 4-PSK pak čtyči stavy nosné s fází 0, p/2, p a 3p/2. Modulace QPSK je mírně modifikovaná 4-PSK, liší se pouze potočením konstelace (množiny stavů fáze) o p/4. To nemá žádný vliv na vlastnosti modulace, získá se výhoda, která spočívá ve zjednodušení algoritmů na straně detektoru. V případě QPSK budeme ze vstupní datové posloupnosti vydělovat skupiny 2 bitů, tzv. dibity [a b]. Každý dibit pak bude na výstupu modulátoru vyjádřen jedním signálovým prvkem s příslušným fázovým stavem nosné fk podle tab. 3.3 a vztahu:

Tab. 3.3 Stavy modulace QPSK

dibity [a b] | 10 | 00 | 01 | 11
k | 1 | 2 | 3 | 4
f k | p/4 | 3p/4 | -3p/4 | -p/4

Stavy lze znázornit jako body ležící na jednotkové kružnici (obr. 3.6) s fázemi 45, 135, 225 a 215º. Modulační rychlost na výstupu bude při čtyřech stavech polovinou vstupní přenosové rychlosti.. Spektrální účinnost se vyjadřuje v přenesených bitech za sekundu na jednotkovou šíři spektra a pro QPSK dosahuje hodnoty 1,7 bit/s.Hz.