1.5 Synchronizace skrambleru a deskrambleru

Aby se po deskramblování obnovila původní datová posloupnost je nutné zajistit synchronizaci skrambleru a deskrambleru. Uvedený zpětnovazební posuvný registr může být využit pro realizaci skrambleru dvěma způsoby. Podle toho pak rozlišujeme dva typy skramblerů:

Skrambler s přímou synchronizací (reset scrambler) vyžadující externí synchronizaci pro nastavení do výchozího definovaného stavu Skrambler s vlastní synchronizací (self-synchronizing scrambler), též zvaný samosynchronizující skrambler

Skrambler s přímou synchronizací je naznačen na obr. 1.8 a vychází přímo z principiálního obrázku obr. 1.5, do kterého jsou místo generátorů G1 a G2 zakresleny zpětnovazební posuvné registry podle obr. 1.6. Generátory pseudonáhodné posloupnosti musí pracovat synchronně tak, aby se v deskrambleru přičítal k přenášeným bitům c´i shodný bit pseudonáhodné posloupnosti bi, jaký byl použit ve skrambleru. Generátory G1 a G2 budou tedy pracovat synchronně s tím, že posloupnost generovaná na výstupu G2 bude oproti posloupnosti na výstupu G1 zpožděna o dobu, potřebnou k průchodu dat digitálním kanálem.

Obr. 1.8 – Skrambler s přímou synchronizací

Skrambler s vlastní synchronizací je zakreslen na obr. 1.9. U něj jsou přenášená data zavedena do struktury posuvného registru, protože se přičítají před prvním zpožďovacím členem. Díky tomuto zapojení bude automaticky zajištěna při stejných výchozích stavech posuvných registrů shoda posloupnosti ai a a´i.

Obr. 1.9 – Skrambler s vlastní synchronizací

Pozn.: V praxi se nemusí skramblovat digitální signál jako celek, ale určitá jeho část (např. synchroskupina rámcového souběhu) se neskrambluje. V takovém případě se předávají signálové prvky přímo na výstup a posuvný registr skrambleru se přestane taktovat.