4 Metody korekce a potlačení ozvěn

Následující kapitola se společně věnuje problematice korekce při přenosu digitálního signálu a potlačení ozvěn, protože v obou případech se používají obdobné principy zpracování signálu a adaptivních digitálních filtrů.

Při přenosu komunikačním kanálem působí vedle rušení (šumu) útlumové a fázové zkreslení, které spočívá v kolísání útlumu a fáze v závislosti na kmitočtu. V konečném efektu se útlumové a fázové zkreslení kanálu projeví zvětšením mezisymbolové interference. Sousední symboly se budou ovlivňovat tak, že bude docházet ke vzniku chyb při přenosu. Potlačení vlivu zkreslení vyžaduje buď snížit modulační rychlost, nebo zmenšit délku spoje, nebo zařadit do přenosového kanálu korektory útlumového a fázového zkreslení. Tuto korekci můžeme realizovat:

v kmitočtové oblasti, kdy korigujeme kmitočtovou závislost útlumové a fázové charakteristiky kanálu a tím nepřímo tvar signálu – FEQ (Frequency Domain Equalizer) v časové oblasti, kdy přímo korigujeme časový průběh signálu – TEQ (Time Domain Equalizer).