Obr. 4.1 – Kmitočtové charakteristiky ideálního kanálu bez zkreslení

Obr. 4.2 – Princip korekce v kmitočtové oblasti

4.1 Korekce digitálního signálu v kmitočtové oblasti

Vychází se z obecného poznatku, že pro nezkreslený přenos signálu musí kanál vykazovat teoreticky konstantní útlumovou charakteristiku A(f), lineární fázovou charakteristiku B(f) a konstantní charakteristiku skupinové doby zpoždění ts(f), a to v pásmu spektra přenášeného signálu ΔF, jak ukazuje obr. 4.1.

Princip korekce datového signálu v kmitočtové oblasti spočívá v doplnění kanálu s frekvenční charakteristikou Gv(f) vhodným korektorem (obr. 4.2), jehož frekvenční charakteristika Gk(f) = Ak(f) + jBk(f) tvořená útlumovou a fázovou složkou doplní kmitočtové charakteristiky kanálu přibližně na uvedené teoretické průběhy čímž získáme výslednou charakteristiku G(f) = A(f) + jB(f).

Korekční obvody se řeší v moderních zařízeních digitální technikou. U korektoru útlumového zkreslení je problém v to, že každá změna jeho útlumové charakteristiky způsobí změnu jeho fázové charakteristiky. Proti tomu korektor fázového zkreslení teoreticky neovlivňuje útlumovou charakteristiku (má konstantní útlum). Podle požadavků kladených na korektory v kmitočtové oblasti můžeme rozlišovat následující typy:

pevné (kompromisní korektory) – konstruován pro určitý typický typ kanálu se známými vlastnostmi nastavitelné korektory – ručně nastavitelný podle vlastností kanálu, na který je přenosový systém nasazen adaptivní korektory – automaticky nastaví své parametry podle vlastností kanálu