2.6.1 Konvoluční kódy – posuvné registry

Funkci převodu mezi sériovým a paralelním tvarem plní posuvné registry, které zároveň slouží k ukládání předchozích stavů vstupní posloupnosti, jak ukazuje schéma na obr. 2.5. V K registrech zdrojových symbolů dojde v jednom taktu k posuvu o k bitů, v registru kódových znaků o n bitů. Do registru kódových znaků ut se zapisují hodnoty vytvořené pomocí kombinačních logických obvodů z obsahu registrů ut až u(t-K+1).

Obr. 2.5 – Realizace konvolučního kodéru posuvnými registry