# Test – Základy přenosu digitálního signálu

1. Jaká bude modulační rychlost při přenosu signálu s přenosovou rychlostí 2 Mbit/s při šestnáctistavové modulaci?

|  | a) | 0,5 MBd
|  | b) | 1 MBd
|  | c) | 1 MBd
|  | d) | 4 MBd

Vyhodnotit vaši odpověď
2. Jakou přenosovou rychlost dosáhneme při použití čtyřúrovňového kódu 2B1Q a modulační rchlosti 1 MBd?

|  | a) | 0,5 Mbit/s
|  | b) | 1 Mbit/s
|  | c) | 2 Mbit/s
|  | d) | 4 Mbit/s

Vyhodnotit vaši odpověď
3. Která z uvedených metod se NEpoužívá k zajištění duplexního přenosu:

|  | a) | Frekvenční dělení FDD
|  | b) | Časové dělení TDD
|  | c) | Vidlice s potlačením ozvěn EC
|  | d) | Modulace PCM

Vyhodnotit vaši odpověď
4. Skrambler slouží k

|  | a) | kódování posloupnosti bitů na symboly
|  | b) | převodu signálu do přeloženého pásma
|  | c) | převodu signálu na pseudonáhodnou posloupnost
|  | d) | zabezpečení bitové posloupnosti

Vyhodnotit vaši odpověď
5. Skrambler a deskrambler se realizuje pomocí

|  | a) | zpětnovazebního posuvného registru
|  | b) | binárního čítače a násobičky
|  | c) | střadače s cyklickým posuvem
|  | d) | kombinační logiky

Vyhodnotit vaši odpověď
6. Vazební mnohočlen pro vytvoření posloupnosti maximální délky ve skrambleru musí být

|  | a) | nesoudělný
|  | b) | primitivní
|  | c) | elementární
|  | d) | cyklický

Vyhodnotit vaši odpověď
7. Jak maximálně dlouhou posloupnost lze generovat ve skrambleru popsaném pomocí polynomu s řádem 8?

|  | a) | 16
|  | b) | 63
|  | c) | 255
|  | d) | 256

Vyhodnotit vaši odpověď