# Test – Linkové kódy (1/2)

1. Pomocí likových kódů uskutečňujeme přenos

|  | a) | v základním pásmu
|  | b) | v přeloženém pásmu
|  | c) | s klíčovanou nosnou
|  | d) | s fázovým posuvem

Vyhodnotit vaši odpověď
2. Linkové kódy pro metalická vedení mívají obvykle

|  | a) | potlačenou stejnosměrnou složku (oddělení pomocí transformátorů)
|  | b) | Maximální počet úrovní
|  | c) | Maximálně dvě úrovně
|  | d) | Rozšířené pásmo (pro snažší synchronizaci)

Vyhodnotit vaši odpověď
3. Charakterizujte kód AMI

|  | a) | binární polární kód
|  | b) | pseudoternální bipolární kód

Vyhodnotit vaši odpověď
4. Jak se liší kód HDB3 od AMI

|  | a) | nijak, je totožný
|  | b) | v počtu úrovní
|  | c) | v počtu symbolů na bit
|  | d) | náhradami skupin nul impulsy

Vyhodnotit vaši odpověď
5. Čím se NEsníží šířka frekvenčního pásma potřebná pro přenos určitým linkovým kódem

|  | a) | zvýšením počtu úrovní
|  | b) | snížením přenosové rychlosti
|  | c) | přenosem s návratem k nule
|  | d) | filtrováním signálu

Vyhodnotit vaši odpověď
6. Charakterizujte kód 2B1Q

|  | a) | čtyřúrovňový unipolární
|  | b) | čtyřúrovňový polární
|  | c) | dvouúrovňový unipolární
|  | d) | dvouúrovňový polární

Vyhodnotit vaši odpověď
7. Charakterizujte kód CMI a Manchester

|  | a) | čtyřúrovňový unipolární
|  | b) | čtyřúrovňový polární
|  | c) | dvouúrovňový unipolární
|  | d) | dvouúrovňový polární

Vyhodnotit vaši odpověď